**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** |  **Περιγραφή είδους** | **Ποσότητα** | **Τιμή ανά μονάδα μέτρησης** **(χωρίς ΦΠΑ)** | **Συνολική τιμή** **(χωρίς ΦΠΑ)** |
| **1** | **Πλυστικό πιεστικό μηχάνημα για την καθαριότητα των χώρων του Δημ. Καταφυγίου αδέσποτων ζώων** με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:- Πίεση λειτουργίας: τουλάχιστον 130 bar- Παροχή νερού: τουλάχιστον 400 l/h- Ισχύς μοτέρ: τουλάχιστον 1,4 kw- Μήκος καλωδίου ρεύματος: μεγαλύτερο από 5 μέτρα- Να είναι εξοπλισμένο με δοχείο χημικών υγρών (απορρυπαντικό, απολυμαντικό)- Να έχει μεταλλική αντλία- Να συνοδεύεται από φίλτρο νερού για φθαρτά υλικά-Το υπό προμήθεια πλυστικό μηχάνημα θα πρέπει να πληροί απόλυτα τους κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη λειτουργία και τη χρήση του.- Να έχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και να υποδεικνύεται το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. | **Ένα (1)** |  |  |
|  **ΦΠΑ (……. .%)** |  |
|  **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( με ΦΠΑ)** |  |

 **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

 **(Υπογραφή)**

 **ΣΦΡΑΓΙΔΑ**