**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ****ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| **1** | Λεπτομερής Τεχνική Περιγραφή για κάθεπροσφερόμενο είδος, κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2** | Επίσημα prospectus, κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου είδους, κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3** | Δήλωση Συμμόρφωσης για κάθε προσφερόμενο είδος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β1 ή Β2 και κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4** | Συμφωνία ή υπερκάλυψη των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σημείωση: Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις θα αναφέρονται ρητά, με περιγραφή και αιτιολόγηση στη Δήλωση Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β1 ή Β2 κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **5** | Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α.27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, οπρομηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικέςδιαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **6** | Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008) και να φέρει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσής από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Στο Πιστοποιητικό θα αναγράφεται απαραιτήτως, κατ’ ελάχιστο ο Κωδικός Παραγωγής του προσφερόμενου είδους**.** | **ΝΑΙ** |  |  |