**Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Προς τον Δήμο Βόλου** |
| **Ημερομηνία: / / 2018** |

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό **«Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών και υαλόθυρων για την ενίσχυση της παθητικής πυροπροστασίας του υπογείου χώρου του Μουσικού Σχολείου Βόλου»,** που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Της επιχείρησης ………………………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα …………………...., οδός…………………………., αριθμός…………, τηλέφωνο…………………., fax……………….., email………………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ**  **ΜΟΝΑΔΟΣ**  **ΜΕΛΕΤΗΣ**  **σε ΕΥΡΩ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**  **ΜΟΝΑΔΟΣ**  **σε ΕΥΡΩ** | **ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**  **σε ΕΥΡΩ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ΕΥΡΩ**  **(αριθμητικώς)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ΕΥΡΩ**  **(ολογράφως)** |
| **CPV: 44221220-3 Θύρες πυροπροστασίας** | | | | | | | | |
| 1 | Μονόφυλλη μεταλλική θύρα, τύπου σάντουιτς, El2 60΄, διαστάσεων 1,11 Χ 2,34 m. | 1 | ΤΕΜ | 786,00 |  | 786,00 |  |  |
| 2 | Μονόφυλλη μεταλλική θύρα, τύπου σάντουιτς, El2 60΄, διαστάσεων 1,31 Χ 2,35 m με σταθερό φεγγίτη διαστάσεων 1,31 Χ 0,44 m. | 1 | ΤΕΜ | 886,00 |  | 886,00 |  |  |
| 3 | Μονόφυλλη μεταλλική θύρα, τύπου σάντουιτς, El2 60΄. Διαστάσεων 0,95 Χ 2,12 m. | 1 | ΤΕΜ | 612,00 |  | 612,00 |  |  |
| 4 | Δίφυλλη ανοιγόμενη υαλόθηρα, Ε 60, διαστάσεων 1,76 Χ 2,08 m, με σταθερό φεγγίτη από πυράντοχα κρύσταλα διαστάσεων 1,76 Χ 0,36m και πλαϊνό σταθερό από πυράντοχη γυψοσανίδα, διαστάσεων 0,22 Χ 2,44 m. Αποτελεί θύρα όδευσης διαφυγής σε διάδρομο και θα πρέπει να ανοίγουν και τα δύο φύλλα με μπάρα πανικού στην κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής, επίσης θα φέρει και μηχανισμό επαναφοράς | 1 | ΤΕΜ | 3.850,00 |  | 3.850,00 |  |  |
| 5 | Δίφυλλη ανοιγόμενη υαλόθηρα, Ε 60, διαστάσεων 2,59 Χ 2,11 m, με σταθερό φεγγίτη από πυράντοχη γυψοσανίδα , διαστάσεων 2,64 Χ 0,44 m και πλαϊνό σταθερό από πυράντοχη γυψοσανίδα, διαστάσεων 0,25 Χ 2,55 m. Αποτελεί θύρα όδευσης διαφυγής σε διάδρομο και θα πρέπει να ανοίγουν και τα δύο φύλλα με μπάρα πανικού στην κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής, επίσης θα φέρει και μηχανισμό επαναφοράς. | 1 | ΤΕΜ | 4.300,00 |  | 4.300,00 |  |  |
| 6 | Δίφυλλη ανοιγόμενη υαλόθηρα, Ε 60, διαστάσεων 2,59Χ 2,12 m, με πλαϊνά σταθερά από πυράντοχα κρύσταλα διαστάσεων 0,45 Χ 2,12 m και σταθερό φύλο από πυράντοχη γυψοσανίδα, διαστάσεων 0,20 Χ 2,12 m. Αποτελεί θύρα όδευσης διαφυγής προς το κλιμακοστάσιο και θα πρέπει να ανοίγουν και τα δύο φύλλα με μπάρα πανικού στην κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής, επίσης θα φέρει και μηχανισμό επαναφοράς | 1 | ΤΕΜ | 5.050,00 |  | 5.050,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | | | | |  | 15.484,00 |  |  |
| **ΦΠΑ 24%:** | | | | |  | 3.716,16 |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:** | | | | |  | 19.200,16 |  |  |

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας μέχρι την ………../………./…………...

(*Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους* ***για 6 μήνες*** *από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού-άρθρο 2.4.6. της Διακήρυξης)*

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας ανέρχεται στο ποσό………………………………. …………………………………………………………. (*να αναγραφεί ολογράφως το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α., της προσφοράς όπως στον πίνακα*) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εταιρεία

Με εκτίμηση

(*ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή* )