**Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

**Προς τον Δήμο Βόλου**

**Ημερομηνία: - - 2024**

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»**, **Τμήμα 1: Υδραυλικές Εργασίες.**

Του/της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., email: ……………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | **ΤΕΜ** | **ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ** **ΤΙΜΗ****ΜΟΝΑΔΟΣ σε ΕΥΡΩ** **(αριθμητικώς)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ΕΥΡΩ** **(αριθμητικώς)** |
| 1 |  Επισκευή αντλιών ανακυκλοφορίας πισίνας 25μ  | 2 | 570,00 |  |  |
| 2 | αντικατάσταση αντλίας ανακυκλοφορίας πισίνας 25μ  | 1 | 2.710,00 |  |  |
| 3 | αντικατάσταση αντεπίστροφων αντλιών 25άρας | 3 | 160,00 |  |  |
| 4 | αντικατάσταση 2 αντλιών εμβαπτιζόμενων στο φρεάτιο αποχέτευσης λεβητοστασίου και αντικατάσταση σάπιων σωληνώσεων 4'' & 2'' απαγωγής από το φρεάτιο | 2 | 500,00 |  |  |
| 5 | Τοποθέτηση αντεπίστροφων στο φρεάτιο αποχέτευσης ομβρίων για τον έλεγχο νερού απόρριψης από το άδειασμα των δεξαμενών κολύμβησης που απαιτήθηκε. | 2 | 600,00 |  |  |
| 6 | Αντικατάσταση τμήματος μαύρης σιδηροσωλήνωσης μήκους 6μ προς τους εναλλάκτες και αντικατάσταση βάννας πεταλούδας 6’’. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων (ημικαμπύλες κλπ)  | 1 | 2150,00 |  |  |
| 7 | Αντικατάσταση σάπιων σιδηροσωλήνων 2’’ συνολικού μήκους 6μ και αντικατάσταση βαννών στο φρεάτιο εμβαπτισμένων αντλιών απομάκρυνσης ομβρίων και υδάτων αποχέτευσης λεβητοστασίου, καθώς και επισκευή τμήματος σωλήνας 5’’ που τροφοδοτεί με επιφανειακά όμβρια το φρεάτιο. | 1 | 3500,00 |  |  |
| 8 | Αντικατάσταση δικτύων pp για ζεστό νερό χρήσης που έχουν καταστραφεί.(3/4’’ & 1΄’) από τους συλλέκτες των boiler προς αποδυτήρια και κιλυκείο | 1 | 650,00 |  |  |
| 9 | Απόφραξη σωλήνωσης αποχέτευσης Φ125mm στο δάπεδο του λεβητοστασίου έως το φρεάτιο συγκέντρωσης που θα περιλαμβάνει κάθε πιθανή εργασία σπασίματος μπετόν και αποκατάσταση καθώς και αποξήλωση σωλήνωσης και αντικατάσταση | 1 | 930,00 |  |  |
| 10 | επισκευή πόρτας λέβητα και αποκατάσταση πυράντοχου υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική μελέτη  | 1 | 9.960,00 |  |  |
| 11 | αντικατάσταση δοχείων διαστολής 600Lit στο λεβητοστάσιο | 3 | 910,00 |  |  |
| 12 | αντικατάσταση αυτόματων πλήρωσης και αποκατάσταση σωληνώσεων παροχής | 3 | 50,00 |  |  |
| 13 | χημικός καθαρισμός των εναλλακτών δεξαμενών κολύμβησης με μηχανή αφαίρεσης αλάτων με καθαριστικό διάλυμα ecolab p3  | 1 | 1.080,00 |  |  |
| 14 | επισκευή difusion φίλτρων άμμου, αντικατάσταση μανόμετρων | 5 | 98,00 |  |  |
| 15 | καθαρισμός αεραγωγών αγωγών | 1 | 400,00 |  |  |
| 16 | αντικατάσταση κυκλοφορητή ζνχ | 2 | 750,00 |  |  |
| 17 | Αντικατάσταση σάπιας σιδηροσωλήνας 4’’ συνολικού μήκους 54μ με αντίστοιχη γαλβανιζέ για την πλήρωση της πισίνας από την πομώνα, και ρακόρ (2). Γωνίες (2) | 1 | 5000,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας ανέρχεται στο ποσό……………………………………. ΕΥΡΩσυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (***να αναγραφεί ολογράφως το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%, της προσφοράς όπως στον πίνακα***).

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( *σφραγίδα, υπογραφή* )